**Требования к качественно-техническим характеристикам автомобиля самосвал для нужд ГУП РК «Вода Крыма».**

**1. Общая часть.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Информация |
|  | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям Раздела 2 и Раздела 3.Поставляемая техника (Далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений;Должна быть пройдена предпродажная подготовка;Должен быть новым, ранее не эксплуатируемым и не должна быть произведена замена агрегатов и деталей кузова;Не должен был находиться под водой частично или полностью.Салон автомобиля не должен иметь повреждений.Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке.Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской ФедерацииПоставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением.На поставляемое ТС предоставляется гарантийный срок Производителя ТС и срок действия гарантии составляет не менее 24 месяцев или 100000 км. пробега. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента (даты) подписания акта приема-передачи Товара. |
|  | Код ОКПД2 | 29.10.41.113 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т. |
|  | Количество товара | № поз. | Наименование товара | Кол-во  | Ед. изм. |
|  | Автомобиль самосвал | 1 | шт. |
|  | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 |

**2. Качественно-технические характеристики товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
|  | Автомобиль самосвал | **Шасси** |
| Год выпуска |  | Не ранее 2020 |
| Максимальная скорость | км/ч | Не менее 60 |
| Максимальный преодолеваемый подъем с полной нагрузкой  | % | Не менее 25 |
| Грузоподъемность  | т | Не менее 7 |
| Объем самосвальной платформы | м3 | Не менее 6 |
| Форма самосвальной платформы |  | Овального сечения |
| Угол подъёма самосвальной платформы | Градус  | Не менее 50 |
| Противооткатные упоры | шт. | Не менее 2 |
| Количестве пассажирских мест | шт. | Не менее 2 |
| **Двигатель** |
| Экологический класс |  | Не ниже Евро-4 |
| Число цилиндров  | шт. | Не более 8 |
| Рабочий объем  | куб. см | Не более 12 000 |
| Мощность | л.с. | Не менее 240 |
| Крутящий момент | Н·м | Не менее 930 |

1. **Качественно-технические характеристики товара.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
|  | Автомобиль самосвал | **Шасси** |
| Тип транспортного средства |  | Самосвал |
| Исполнение кабины  |  | Без спального места |
| Расположение кабины  |  | Над двигателем, с высокой крышей |
| Колесная формула |  | 4х2 |
| Подвеска |  | Рессорная |
| Разгрузка |  | Задняя |
| Коробка отбора мощности (КОМ) |  | Наличие |
| Управление КОМ |  | Наличие |
| Межколесная блокировка |  | Наличие |
| Тент |  | Наличие |
| Системы автоматического вызова экстренных служб "ЭРА-Глонасс" |  | Наличие |
| Тахограф |  | Наличие |
| **Двигатель** |
| Тип ДВС |  | Дизельный с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Охлаждение |  | Жидкостное |
| **Коробка передач** |
| Тип коробки передач (КП) |  | Механическая |
| Управление КП |  | Механическое, дистанционное |
| Сцепление |  | Привод гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип сцепления |  | Однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| Проблесковые маяки желтого цвета |  | Наличие  |
| **Прочее**  |
| Запасное колесо |  | Наличие |
| Утеплитель радиатора |  | Наличие |
| Инструмент (домкрат, баллонный ключ) |  | Наличие |
| Знак аварийной остановки |  | Наличие |
| Огнетушитель |  | Наличие |
| Аптечка |  | Наличие |
| **Комплектация**  |  |  |
| ПТС, руководство по эксплуатации, сервисные книжки на шасси и оборудование |  | Наличие |