Приложение №1

**Требования к качественно-техническим характеристикам грузовых автомобилей для нужд ГУП РК «Вода Крыма»**

1. **Общая часть.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Информация | | | |
| 1. | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям Раздела 2 и Раздела 3  Поставляемая техника (Далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующими на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.  Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением.  Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений.  Должна быть пройдена предпродажная подготовка.  Не должен был находиться под водой частично или полностью.  Салон автомобиля не должен иметь повреждений.  Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке.  Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации. | | | |
| 2. | Код ОКПД2 | 29.10.42.111   Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | | | |
| 3 | Количество | № поз. | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Автомобиль грузовой | шт. | 4 |
| 4. | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.  Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика.  Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 | | | |

**2. Качественно-технические характеристики товара.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| 1. | Автомобиль грузовой | Год выпуска |  | Не ранее 2020 |
| Мощность двигателя | л.с. | Не менее 110,0 |
| Рабочий объём двигателя | куб. см | Не менее 2,5 |
| Разрешенная максимальная масса | кг | Не более 3070 |
| Масса без нагрузки | кг | Не более 1995 |
| Максимальная грузоподъёмность (включая водителя и пассажиров) | кг | Не менее 1050 |
| Масса груза перевозимого на платформе | кг | Не менее 700 |
| Число мест для сидения (включая место водителя) | шт. | Не менее 5 |
| Противооткатные упоры | шт. | Не менее 2 |
| Глубина преодолеваемого брода | мм | Не менее 500 |

**3. Качественно-технические характеристики товара.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| 1. | Автомобиль грузовой | Наименование (тип ТС) |  | Грузовой |
| Вид автомобиля |  | Повышенной проходимости, двухосный |
| Категория ТС |  | В |
| Топливо |  | Бензин |
| Экологический класс |  | Пятый |
| Колесная формула |  | 4х4 |
| Привод |  | Задний, с подключаемым передним приводом |
| Тип коробки передач |  | Механическая, синхронизированная |
| Количество передач |  | 5 |
| Гидроусилитель руля |  | Наличие |
| Тормозная система с ABS |  | Наличие |
| Тентованная платформа |  | Наличие |
| **Прочее** | | |
| Запасное колесо |  | Наличие |
| Утеплитель радиатора |  | Наличие |
| Инструмент (домкрат, баллонный ключ) |  | Наличие |
| Знак аварийной остановки |  | Наличие |
| Огнетушитель |  | Наличие |
| Аптечка |  | Наличие |
| Устройство экстренного вызова "Эра-Глонасс" |  | Наличие |
| **Комплектация** | | |
| ПТС, руководство по эксплуатации, сервисные книжки на шасси и оборудование |  | Наличие |